	ADF SYSTEMES
SOLUTION DE SIGNALISATION VISUELLE
	15 ou 21 Joules  
Zones 1, 2, 21, 22
  Feu à éclats ATEX
  G-STR						
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Notre feu à éclats ATEX “Ex d” G-STR dispose d’une énergie de 15 ou 21 Joules, idéale pour vos alarmes en extérieur et intérieur de type :
· Défaut process
· Détection gaz
· Détection incendie
Spécifique pour les applications de l’industrie Chimique, Pharmaceutique et chambres froides

AVANTAGES
· Puissance visuelle élevée par tube Xénon
· Signalisation à 360°
· Corps en polyester renforcé de fibre de verre
· Tube xénon & électronique remplaçables
· Etrier et collerette de couleur disponibles
· Garantie 5 ans


[image: ]
[image: \\Nt-adf3\adf systemes\Marketing 2\BROCHURE 2013\Médias\Logos\IP6667.png]
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	CERTIFICATION ATEX
	15J : Ex II 2GD Ex db IIC T4 Gb 
                         Ex tb IIlC T135°C Db IP66
21J : Ex II 2GD Ex db IIC T3 Gb 
                         Ex tb IIlC T200°C Db IP66

	
AUTRES CERTIFICATIONS

	IECEx, UL & cUL, EAC, INMETRO, ABS, UKEX 

	PUISSANCE LUMINEUSE
	15 ou 21 Joules – 60 flashs/min – Xénon
Durée de vie du tube xénon : 10 000h 

	TEMPERATURE DE CERTIFICATION
	-55°C à +70°C

	ETANCHEITE
	IP66 IP67 & IP69K (IEC 60529)

	MATIERE	
	Corps polyester renforcé de fibre de verre
Verrine en verre borosilicaté avec grille inox.
Fixation et visserie en Inox 316.

	POIDS	
	3,25 kg

	TENSION D’ALIMENTATION
	24 Vcc 
120Vca 50/60Hz 
220-240Vca 50/60Hz

	CONSOMMATION
	                             15 JOULES                 21 JOULES
24Vcc                     0,83A                        1,5A
120Vca                   0,33A                        0,45A
220-240Vca            0,19A                        0,34A

	INTENSITE LUMINEUSE
	15J = 300 cd; 21J = 500cd

	ENTREE ET CABLAGE
	2xM20. Livré avec 1 bouchon M20 laiton.
3 bornes d’entrée + 3 bornes de sortie, section 4mm² maxi. 

	COULEURS DE VERRINE DISPONIBLE
	Rouge, Magenta, ‍Bleue, Verte, Orange, jaune et Claire

	OPTION
	Kit Etrier de fixation en U. Polyester et inox.
Collerette de couleur avec support pour étiquette de repérage, polyester.




Code Produit
Désignation
GSTR024DR15J
Feu à éclats G-STR_24 Vcc_15 Joules_ATEX_Verrine rouge
GSTR240DR15J
Feu à éclats G-STR_240 Vca_15 Joules_ATEX_Verrine rouge
GSTR024DR21J
Feu à éclats G-STR_24 Vcc_21 Joules_ATEX_Verrine rouge
GSTR240DR21J
Feu à éclats G-STR_240 Vca_21 Joules_ATEX_Verrine rouge
G-KIT-ST
Kit Etrier de fixation polyester & inox
G-KIT-RP-R
Collerette de couleur rouge avec porte étiquette noire.







SCHEMA DIMENSIONNEL
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Raccordement électrique                                                                                                        Options 
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