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Zones 1, 2, 21, 22
Sirène électronique ATEX
G-SND				
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Notre sirène électronique ATEX "Ex d" G-SND dispose d'une puissance sonore de 110 dB max. Elle est conçue pour vos alarmes en intérieur ou extérieur de type : 
· Défaut process, Détection gaz & incendie
· Spécifique pour les applications de l’industrie pétrolière, gazière, chimique et pharmaceutique.
 
AVANTAGES
· Indice de protection IP66
· Plage de température -55 à +70°C 
· Jusqu’à 110 dB(A) à 1m
· 4 sons pilotables, choix de chaque son
· Absence de corrosion avec son corps en GRP (Polyester renforcé de fibre de verre)
· Version Multi tension 24Vcc-120 & 230Vca.
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	PUISSANCE SONORE
	110 dB à 1m (Performance variable selon le son sélectionné)
Volume réglable par potentiomètre.

	CERTIFICATION ATEX
	Ex II 2 GD
Ex db IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T100°C Db, IP66 de -55 à +49°C
Ex db IIC T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db, IP66 de -55 à +70°C

	AUTRES CERTIFICATIONS
	IECEx, UL & cUL, EAC, INMETRO, ABS, UKEX

	TEMPERATURE DE CERTIFICATION
	-55 à +49°C en IIB T5
-55 à +70°C en IIC T4

	ETANCHEITE
	IP66

	SONS
	15 sons dont le son AFNOR NFS32001. 
Son sélectionnable par sélecteur interne
Possibilité d’activer jusqu’à 4 sons par sélecteur externe

	ALIMENTATION &
CONSOMMATION
	24 Vcc = 460 mA
120 Vca = 140 mA
 230Vca = 80mA

	MATIERE
	Corps en polyester renforcé de fibres de verre (GRP)
Fixation et visserie en Inox 316

	ENTREE ET CABLAGE
	2 x M20 (dont une entrée avec un bouchon laiton). 
Bornier : 11 bornes de 2,5mm² en standard

	FINITION
	Noir dans la masse en standard. Collerette de couleur en option

	POIDS	
	4,36 kg

	OPTIONS
	Kit Etrier de fixation en U. Polyester et inox.
Collerette de couleur avec support pour étiquette de repérage, polyester.



Code Produit
Désignation
GSNDMVD
Sirène électronique G-SND_24Vcc/120&230Vca_ATEX_noire
G-KIT-ST
Kit Etrier de fixation polyester & inox
G-KIT-RP-R
Collerette de couleur rouge avec porte étiquette noire.
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                                                                                              Options 
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